Filter No Match

Wie beim vorigen Beispiel wird zuerst eruiert, um welche Art von MessageID es sich handelt. Dementsprechend wird die passende Startadresse geladen und die Lookup-Tabelle durchgelesen. Wird kein Treffer erzielt, d.h. die letzte Adresse (End of AF Tables register) erreicht, wird keine Interrupt ausgelöst und die Meldung wird verworfen.